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До начала эксплуатации прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством и
сохраните его для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.

1. Всегда используйте прибор на сухой, устойчивой поверхности. 
1. Во избежание поражения током, не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, не погружайте блок с электродвигателем в воду. 
1. Не рекомендуется пользование приором лиц с ограниченными способностями. 
1. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
1. Отключайте прибор от сети после работы, и перед тем, как собирать, или разбирать прибор. 
1. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить у дилера или специализированных сервисных центрах. 
1. Запрещается использование какими-либо принадлежностями или частей других производителей. Это может привести к поломке или к возгоранию. 
1. Не допускайте попадания в загрузочное отверстие пальцев или посторонних предметов во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель.
1. Не допускайте, чтобы шнур свисал через край стола или прилавка, касался горячих поверхностей или запутывался в узлы.
1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
1.  Не используйте прибор вне дома. 
1. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора. 
1. Не используйте прибор при повреждении фильтра. 
1. Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно.
1. Не размещайте прибор рядом с легковоспламеняющимися предметами, а также возле газовых и электрических плит. 
1. Не используйте прибор дольше двух минут, необходимо давать прибору остыть, во избежание перегрева. 























Перед первым использованием
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
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9
)Разберите соковыжималку (см Чистка и уход). Вымойте все части прибора. 

Описание деталей
1. Блок электродвигателя
1. Переключатель режимов              (2- высокая скорость, 0 – Выкл,     1 – Низкая скорость)
1. Фиксатор
1. 1.5 л контейнер для выжатых продуктов
1. Крышка
1. Загрузочное отверстие
1. Емкость для сбора сока
1. Кувшин для сока со съемным пеноотделителем
1. Резиновая подставка








[image: 1]Как собрать соковыжималку
1. Вставьте емкость для сбора сока в прибор, не забудьте вставить в емкость носик. 
1. [image: 2]Вставьте фильтр. Убедитесь, чтобы фильтр правильно зафиксировалось на месте. 
1. [image: 3]Накройте соковыжималку крышкой. 
1. Вставьте контейнер для выжатых продуктов, перед тем, как закрепить крышку фиксаторами.                                                                                                      Примечание: Если не закрепить фиксаторы, соковыжималка работать не будет. 
1. Вставьте толкатель в загрузочное отверстие. 
1. [image: 5][image: 4]Проверьте наличие пеноотделителя в кувшине. Если вы хотите сок с пеной, то пеноотделитель не нужен. 
1. Подставьте кувшин или стакан под отверстие для сока. 





Подготовка фруктов и овощей
1. Вымойте фрукты и овощи
1. Очистите от кожуры, если она имеется. 
1. Отделите фрукты от косточек. 
1. Если овощи или фрукты слишком большие для загрузочного отверстия, порежьте их на более мелкие куски. 

Эксплуатация
1. Соберите соковыжималку. Подставьте кувшин или стакан под отверстие для сока.
1. Подключите прибор к сети. Проверьте, чтобы номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. 
1. Выберите скорость (высокую или низкую) в зависимости от фруктов и овощей. Никогда не кладите фрукты и овощи в соковыжималку до того, как ее включите. Продукты такие как: ягоды, дыни, огурцы, томаты, и т. д. для них можно использовать низкую скорость. Для продуктов по тверже такие как: яблоки, морковь, требуется высокая скорость. 
1. После того как включили прибор, кладите продукты в загрузочное отверстие. С помощью толкателя пропихните продукты вниз. Чтобы извлечь максимальное количество сока, продукты следует погружать медленно.                                       Не допускайте попадания в загрузочное отверстие пальцев или посторонних предметов во время работы прибора. Для этих целей можно использовать только толкатель. 
1. Если контейнер для выжатых продуктов переполнен, его необходимо вычистить. Для этого выключите прибор, извлеките контейнер, придерживая крышку. 
1. Пеноотделитель на кувшине препятствует попадания пены в кувшин. Если вы хотите сок с пеной просто снимите его. 


Полезные советы:
- Используйте свежие фрукты и овощи, так как они содержат больше сока. Больше всего для соковыжималки подходят ананасы, свекла, сельдерей, яблоки, огурцы, морковь, шпинат, дыни, томаты, гранаты, апельсины и виноград.
- Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы или цедры. Необходимо очищать только фрукты и овощи с толстой кожурой, такие как апельсины, ананасы или сырая свекла. Для того чтобы сок не горчил, удаляйте кожуру с цитрусовых вместе с подкорочным белым слоем.
- Если вы хотите получить сок без косточек, удалите косточки перед приготовлением сока.
- Яблочный сок очень быстро окисляется. Окисление можно замедлить, добавив несколько капель лимонного сока.
- Крахмалосодержащие фрукты, такие, как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго не подходят для приготовления сока в соковыжималке. Для получения сока из них используйте кухонный комбайн или блендер.
- Листья и стебли латука отлично подходят для получения сока в соковыжималке. 
- Соковыжималка не подходит для слишком твердых и/или волокнистых/крахмалистых овощей и фруктов, таких, например, как сахарный тростник.




Чистка и уход

Как разобрать соковыжималку
ВАЖНО: перед тем, как начать разбирать прибор, убедитесь, что он выключен, переключатель стоит на позиции OFF, сетевой шнур отключен от сети и мотор полностью остановился. 
1. Извлеките толкатель из загрузочного отверстия. 
1. Извлеките контейнер для выжатых продуктов из-под крышки. Слегка наклоните соковыжималку, чтобы из нее вытек оставшийся сок. 
1. Отсоедините кувшин. 
1. Придерживая крышку, отсоедините фиксаторы по бокам. 
1. Снимите крышку. Снимите емкость для сбора сока и фильтр. Затем снимите с емкости для сока носик. 
Примечание: Будьте осторожны, когда будете извлекать фильтр, он очень острый. 

Чистка: 
1. Выключите прибор, переместив переключатель в позицию OFF. Дождитесь полного остановки мотора. 
1. Отключите прибор от сети. 
1. Разберите соковыжималку. 
1. Вымойте эти детали с помощью щетки в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства и ополосните под краном.
1. Очистите фильтр мягкой тканью.
1. Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.                Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или промывать под струей воды.


[image: weee]После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.
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