


Соковыжималка электрическая
Модель PEA 0305
POLARIS
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I.  Общие указания по безопасности

· Прибор предназначен исключительно для использования в быту. 
· Прибор должен быть использован только по назначению. 
· Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
· Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.
· Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. 
· Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
· Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
· Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
· Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. 
· В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
· По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
· Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
· Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
· После использования смотайте шнур на специальном креплении в нижней части прибора.
· Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
· Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. 
· Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.





II.  Специальные указания по безопасности данного прибора

· Не оставляйте прибор во время работы без надзора.
· Не открывайте крышку во время работы.
· Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 5 минут. Для более эффективной работы прибора необходимо останавливать его на 1 минуту после его непрерывной работы в течение 1 минуты; останавливайте прибор на 15 минут после 3 циклов работы и продолжите использование только после того, как двигатель остынет. 
· Никогда не промывайте фильтр в посудомоечной машине.
· Для приготовления сока используйте только те овощи и фрукты, из которых можно удалить косточки. Попадание косточек на фильтр может привезти к поломке прибора.

III.  Описание прибора 
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1. Отсек двигателя
2. Контейнер для сока
3. Верхняя, съемная часть корпуса
4. Толкатель
5. Прозрачная защитная крышка
6.  Защелки
7. Съемный контейнер для мякоти
8. Кнопка  Вкл/Выкл.











IV.  Подготовка к работе

· Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
· Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.
· Соберите прибор.

V.  Эксплуатация прибора

· Перед подключением прибора к сети питания  убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. Прибор автоматически отключится, если верхняя съемная часть корпуса (3) или  прозрачная защитная крышка (5)  надёжно не зафиксированы  защёлками (6).
· Подготовьте фрукты (овощи) заранее: удалите кожуру и косточки.
· Нарежьте фрукты (овощи) на небольшие кусочки.
· Поместите полученные кусочки в соковыжималку через отверстие, слегка надавив толкателем.
· Во время загрузки продуктов в прибор двигатель должен работать.
· Систематически проверяйте фильтр: он не должен забиваться мякотью.
· После использования отключите прибор и вытащите вилку из розетки.

Внимание!
· Данная соковыжималка не приспособлена для получения сока из бананов, персиков, абрикосов, манго и других подобных фруктов, так как у этих продуктов невозможно сок отделить от мякоти.
· Во избежание поломки прибора, не обрабатывайте твёрдые продукты такие как кокосовый орех и т.п.
· Для получения максимального количества сока из мягких продуктов, применяйте слабое усилие на толкатель при обработке.
· Для получения сока из лиственных овощей сворачивайте их в тугие жгуты.
· Естественные соки должны быть немедленно употреблены после их изготовления.
· При желании полученный сок можно хранить в течение нескольких часов, добавив в него в качестве естественного консерванта небольшое количество лимонного сока.
· При употреблении сока малолетними детьми! Растворяйте полученный сок с равным количеством холодной кипячёной воды.
· Полученный яблочный сок через небольшой промежуток времени приобретает коричневый оттенок.  Для предотвращения этого добавьте несколько капель лимонного сока.
· Отделённая мякоть может быть использована при приготовлении соусов, джемов и десертов.                                  
                                                  Приятного аппетита !

VI.  Чистка и уход

· Перед чисткой прибора, отключите его от сети.
· Откройте зажимы крышки, разберите прибор.
· Все части прибора, кроме корпуса, промойте под струей воды.
· Протрите все части сухой тряпкой.
· Корпус прибора протрите мягкой влажной тряпочкой.
· Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

VII.  Технические характеристики

Напряжение: 220 – 230 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 300 Вт
Вместительность: 500 мл

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

VIII. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.
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Расчетный срок службы изделия: 	3 года
Гарантийный срок:			1 год со дня покупки

Производитель: 
Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"   
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA 
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО


Изделие: Соковыжималка электрическая				        Модель: PEA 0305

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.
Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
· Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов во внутрь изделия;
· Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
· Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
· Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к ближайшему официальному продавцу POLARIS.

* Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru 
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