[image: image1.jpg][Rolsen




УТЮГ С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ: RN1368 Alina
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь, довольны Вашим новым утюгом RN1368 Alina.

Внимание: перед началом эксплуатирования удалите наклейку на подошве утюга.
Утюг является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.

Меры предосторожности:

1. Прежде, чем приступить к работе с утюгом, внимательно прочтите инструкцию.

2. Используйте кипяченую или фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду или другие жидкости.

3. Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на короткое время. Храните утюг в недоступном для детей месте.

4. Прежде, чем заполнять утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.

5. После использования утюга установите терморегулятор в положение “min”, установите регулятор мощности пара в положение “0”, отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.

6. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге. Подключайте утюг только к сети переменного тока.

7. Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.

8. В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.

9. Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.

10. При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.

11. Избегайте глаженья по застежкам - молниям, заклепкам и т.д., поскольку они могут поцарапать рабочую поверхность.

12. Не устанавливайте утюг на металлические или шероховатые поверхности.

Основные технические характеристики:
	Модель
	Напряжение питания
	Частота сети
	Потребляемая мощность

	RN1368
	110-120В/220-240В
	50Гц
	1000Вт


Описание:
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1. Отверстие разбрызгивания воды 
2. Складная ручка
3. Кнопка разбрызгивания
4. Кнопка выброса пара            
5. Планка для кнопок
6. Резервуар для воды
7. Крышка резервуара воды                   
8. Подошва
9. Кнопка складывания ручки 
10. Терморегулятор
11. Световой индикатор 

12. Пяточная область 

13. Вращающаяся насадка шнура питания         

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

· Снимите защитный чехол с рабочей поверхности утюга и протрите ее мягкой тряпочкой.

· Некоторые части утюга смазаны при изготовлении, и при первом включении утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования дым исчезнет.

ЭКПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Установка температуры глажения

· Поверните регулятор температуры в позицию в соответствии с тем типом ткани, которую Вы собираетесь гладить.

	ЗНАЧОК
	ТИП ТКАНИ
	ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
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	Синтетика
	·
Низкая температура
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	шелк - шерсть
	··
Средняя температура
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	Хлопок - белье
	···
Высокая температура

	
[image: image7.wmf]
	Изделие гладить не рекомендуется.


Заполнение резервуара водой:

· Перед наполнением утюга водой отключите прибор от сети питания.

· Установите утюг в горизонтальное положение.

· Аккуратно наполните резервуар водой с помощью стаканчика через отверстие для наполнения водой.

· Если Вы хотите добавить воды в процессе глажения, сначала отключите утюг от сети питания.

ВНИМАНИЕ: Для наполнения резервуара используйте водопроводную воду

Удаление воды из резервуара

· Удаляйте воду из резервуара после каждого использования.

· Отключите прибор от сети питания.

· Пока утюг не остыл, установите его над раковиной, переверните рабочей поверхностью вверх и удалите оставшуюся воду из резервуара.

· Аккуратно встряхните утюг несколько раз для окончательного удаления воды. Оставшиеся внутри капли воды высохнут самостоятельно. 

ВНИМАНИЕ: Если Вы опорожнили резервуар для воды после того, как утюг остыл, установите его вертикально на пяточную область, включите, установив терморегулятор в максимальное положение, подождите 2 минуты. После того, как утюг нагреется, отключите его от сети питания.

Глажение без пара
· Вы можете использовать режим сухого глажения, даже если резервуар заполнен водой. Однако не рекомендуется наполнять резервуар водой, если Вы долгое время будете пользоваться только режимом сухого глажения.

· Установите прибор вертикально на пяточную область, на гладильную доску и подключите к сети питания.

· Установите терморегулятор в соответствии с типом ткани, которую Вы собираетесь гладить.

· Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной температуры.

· После того, как Вы закончили гладить переведите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ: Если во время работы Вам необходимо перейти в режим отпаривания, а в резервуаре нет воды, подождите, пока прибор охладится, а затем наполните резервуар.

Глажение с паром
· Отключите прибор от сети питания и наполните резервуар водой.

· Установите прибор вертикально на пяточную область, на гладильную доску и подключите к сети питания.

· Установите терморегулятор в положение “••“ или “•••” (МАХ).

· Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной температуры. 

· Для начала процесса отпаривания нажмите на кнопку отпаривания. 

· После того, как Вы закончили гладить, переведите терморегулятор в минимальное положение и отключите прибор от сети питания.

ВНИМАНИЕ: Избегайте соприкосновения с паром, выходящим из паровых отверстий на рабочей поверхности.

ЧИСТКА И УХОД

· Перед чисткой прибора убедитесь, что утюг отключен от сети питания и полностью остыл.

· Очистите корпус прибора влажной тряпочкой, затем вытрите насухо.

· При образовании окалины на подошве ее можно удалить жесткой тряпочкой, смоченной в уксусе.

· Для очистки подошвы нельзя использовать абразивные чистящие средства.

· Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

ХРАНЕНИЕ

· Отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.

· Опорожните резервуар для воды, а затем намотайте электрошнур вокруг пяточной области.

· Для защиты рабочей поверхности от повреждений храните прибор в вертикальном положении, установив на пяточную область.

· Для компактного хранения утюга в сложенном виде нажмите на кнопку складывания ручки и затем упакуйте его в текстильный мешок.
	РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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Гарантия не может быть предоставлена при:

· Механических повреждениях прибора и кабелей.

· Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.

· Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы утюга 3 года. 

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва,  а/я 24

Производитель: Нингбо НЭТД Бенефит Имп.&Эксп. Ко., Лтд., КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.
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Сертификат соответствия: 

РОСС CN.МЕ10.В11275 от 01.11.2010
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Утюг, 1000Вт
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